7\_1: no damping, 1 secondo a 200HZ, carico 10-60Hz , danno in continuo intervallo 0.3-0.8